附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作服 | 款式描述 | 面料规格及要求 | 颜色 | 号型 | **预计**  数量 |
| 1 | 医生服（长袖） | 男医生服采用西式翻领设计，三开身版型，一改传统宽松，方便实用，落落大方；止口4粒扣、衣服扣眼为圆形凤眼，胸袋上加袢(可挂笔或胸牌)、左右两侧加大口袋、方便置物；上衣下摆后中开叉处理，方便行走和弯腰就座；袖口袖克夫设计，方便工作，安全卫生，具有较好的保暖性能。长度适中。 女医生服领形采用西式小翻领，经典大气，美观优雅，提升气质，彰显风采；3D立体裁剪，修身舒适，体现女性腰身曲线；止口5粒扣、衣服扣眼为圆形凤眼，胸袋上加袢(可挂笔或胸牌)；两侧斜袋口设计，更具人性化设计，视觉上更时尚；一片袖、直角1粒袖扣、大小袖花收口袖，美观优雅，且具有较好的保暖性能。 需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 面料名称：透气型医护面料  面料成分：T:C 93:7  贴身部分棉含量30% 70%为透气不透光纤维  密度：165\*101  克重：210±3g/m²  面料功能：永久性防静电，防透光，防尘埃，吸湿排汗，易洗快干。  具备国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心出具的检测报告  水洗尺寸变化率（%）:GB/T8629-2001 经向 -2.5~+1.0 纬向 -2.5∽+1.0 电荷面密度（UC/m²）:GB/T12703.2-2009 ≤7.0 pH值:GB/T7573-2009：4.0∽8.5（B类）  甲醛含(mg/kg):GB/T2912.1-2009：≤75（B类） 耐干摩擦色牢度（级）GB/T 3920-2008 ≥3 耐湿摩擦色牢度（级）GB/T 3920-2008 ≥2-3 衣服扣眼为圆形凤眼，袋口套结。 具体款式需根据医院需求修改定做。 | 白色 | S-5Xl(可量身定制） | 1600 |
| 2 | 护士服（长袖套装） | 白色上衣款，套装。圆领，左胸小兜，中间开扣，直筒七分袖，护士裤裤子腰部两侧松紧腰；暗门襟拉链,两侧斜插袋，袋布包边。需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 84%聚酯纤维，15%棉，1%静电丝，克重220g/m2，面料要求：抗菌、抗静电、防透、吸湿排汗、悬垂感强。中间开扣，七分袖直筒。具体款式需根据医院需求修改定做。 | 白色 | S-5Xl(可量身定制） | 1500 |
| 3 | 手术室内穿衣 （短袖套装） | 领子不对称设计，打破常规，左侧肩缝五爪扣可开合，方便穿脱；领口及下口袋口拼色设计，可用于区分科室；两侧开叉设计，便于穿脱及臀部活动；裤子腰部全松紧加抽绳，双重保险，可自行调节，增加舒适度，需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 面料名称：舒弹面料 面料成分：91.4%聚酯纤维+8.6%氨纶 甲醛含量（mg/kg）：≤75 PH值：4.0-8.5 耐水色牢度（级）：变色≥3、聚酯沾色≥3、棉沾色≥3 耐摩擦色牢度（级）：经向干摩≥4、纬向干摩≥4、经向湿摩≥3-4、纬向湿摩≥3-4 撕破强力N：经向≥11、纬向≥11 水洗尺寸变化率%：经向≥-10、纬向≥-2 ， 具体款式需根据医院需求修改定做。 | 蓝色 | S-5Xl(可量身定制） | 1600 |
| 4 | 其他科室内穿衣 （短袖套装） | 领子不对称设计，打破常规，左侧肩缝五爪扣可开合，方便穿脱；领口及下口袋口拼色设计，可用于区分科室；两侧开叉设计，便于穿脱及臀部活动；裤子腰部全松紧加抽绳，双重保险，可自行调节，增加舒适度。需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 面料成分：99%全消光聚酯纤维 1%导电纱 水洗尺寸变化率：GB/T 8629-2001 直向≥-5.0 横向≥-2.0 起球（级）：GB/T 4802.2-2008 5000次≥3 顶破强力（N）：GB/T19976-2005  静电压半衰期[洗前]：GB/T 12703.1-2008 静电半衰期≤5.0s（B级） 透气率（mm/s）[洗后]：GB/T 5453-1997 纤维成分含量（%）：FZ/T 01057-2007 Ph值:GB/T7573-2009 4.0-8.5（B类） 甲醛含量（mg/kg）:GB/T 2912.1-2009 ≤75（B类） 耐氯漂色牢度（级）：GB/T 7069-1997 变色≥4，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 紫色 | S-5Xl(可量身定制） | 700 |
| 5 | 其他科室内穿衣 （长袖套装） | 领子不对称设计，打破常规，左侧肩缝五爪扣可开合，方便穿脱；领口及下口袋口拼色设计，可用于区分科室；两侧开叉设计，便于穿脱及臀部活动；裤子腰部全松紧加抽绳，双重保险，可自行调节，增加舒适度。需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 面料成分：99%全消光聚酯纤维 1%导电纱 水洗尺寸变化率：GB/T 8629-2001 直向≥-5.0 横向≥-2.0 起球（级）：GB/T 4802.2-2008 5000次≥3 顶破强力（N）：GB/T19976-2005  静电压半衰期[洗前]：GB/T 12703.1-2008 静电半衰期≤5.0s（B级） 透气率（mm/s）[洗后]：GB/T 5453-1997 纤维成分含量（%）：FZ/T 01057-2007 Ph值:GB/T7573-2009 4.0-8.5（B类） 甲醛含量（mg/kg）:GB/T 2912.1-2009 ≤75（B类） 耐氯漂色牢度（级）：GB/T 7069-1997 变色≥5 ，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 紫色 | S-5Xl(可量身定制） | 100 |
| 6 | 碎花护士服（短袖套装） | 花色上衣款，圆领，左胸小兜，中间开扣，直筒，短袖，带花色。护士裤裤子腰部两侧松紧腰；暗门襟拉链,两侧斜插袋，袋布包边。需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 84%聚酯纤维，15%棉，1%静电丝，克重220g/m4，面料要求：抗菌、抗静电、防透、吸湿排汗、悬垂感强.中间开扣，短袖，带花色。具体款式需根据医院需求修改定做。 | 花色 | S-5Xl(可量身定制） | 50 |
| 7 | 裤子 | 裤子腰部全松紧加抽绳，双重保险，可自行调节，增加舒适度，配医生服穿。具体款式需根据医院需求修改定做。 | 面料名称：透气型医护面料  面料成分：T:C 93:7  贴身部分棉含量30% 70%为透气不透光纤维  密度：165\*101  克重：210±3g/m²  面料功能：永久性防静电，防透光，防尘埃，吸湿排汗，易洗快干。  具备国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心出具的检测报告  水洗尺寸变化率（%）:GB/T8629-2001 经向 -2.5~+1.0 纬向 -2.5∽+1.0 电荷面密度（UC/m²）:GB/T12703.2-2009 ≤7.0 pH值:GB/T7573-2009：4.0∽8.5（B类）  甲醛含量(mg/kg):GB/T2912.1-2009：≤75（B类） 耐干摩擦色牢度（级）GB/T 3920-2008 ≥3 耐湿摩擦色牢度（级）GB/T 3920-2008 ≥2-3 | 白色 | S-5Xl(可量身定制） | 145 |
| 8 | 护士帽 | 燕尾帽，大帽檐。根据需求定做不同等级护士帽。 | 84%聚酯纤维，15%棉，1%静电丝，克重220g/m2，面料要求：抗菌、抗静电、防透、吸湿排汗，面料挺括，按不同等级定做。 | 白色 | 按不同等级定做 | 1800 |
| 9 | 西装套装 | 衬衫 男女同款，商务通勤，小翻领设计，气质干练，不紧绷，不臃肿； 西装 1.男女同款，女士知性，男士绅士，西式翻领，提升气质，彰显风采； 2.设计简洁大方，版型舒适； 3.袖头三颗扣子精致点缀； 4.西裤版型优良，活动舒适。具体款式需根据医院需求修改定做。 | 衬衫 面料：竹纤维； 纱织密度：49.6S\*48.4S 161\*113 成份：48%聚脂纤维52%粘纤； 衬衫面料要求：吸汗透气，抗皱免烫，柔软舒适，不易缩水。 西装 面料：哔叽； 成份：64.9%聚脂纤维35.1%粘纤 克重：400g 西装面料要求：光洁平整，纹路清晰，质地较厚而软，紧密适中，悬垂性好，透气性、舒适性较好，不起球，具有良好的抗皱保型性和水洗免烫功能。 | 蓝黑色 | S-5Xl(可量身定制） | 45 |
| 10 | 医生服（短袖） | 男医生服采用西式翻领设计，三开身版型，一改传统宽松，方便实用，落落大方；止口4粒扣、衣服扣眼为圆形凤眼，胸袋上加袢(可挂笔或胸牌)、左右两侧加大口袋、方便置物；上衣下摆后中开叉处理，方便行走和弯腰就座；长度适中。 女医生服领形采用西式小翻领，经典大气，美观优雅，提升气质，彰显风采；3D立体裁剪，修身舒适，体现女性腰身曲线；止口5粒扣、衣服扣眼为圆形凤眼，胸袋上加袢(可挂笔或胸牌)；两侧斜袋口设计，更具人性化设计，视觉上更时尚。 需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 面料名称：透气型医护面料  面料成分：T:C 93:7  贴身部分棉含量30% 70%为透气不透光纤维  密度：165\*101  克重：210±3g/m²  面料功能：永久性防静电，防透光，防尘埃，吸湿排汗，易洗快干。  具备国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心出具的检测报告  水洗尺寸变化率（%）:GB/T8629-2001 经向 -2.5~+1.0 纬向 -2.5∽+1.0 电荷面密度（UC/m²）:GB/T12703.2-2009 ≤7.0 pH值:GB/T7573-2009：4.0∽8.5（B类）  甲醛含量(mg/kg):GB/T2912.1-2009：≤75（B类） 耐干摩擦色牢度（级）GB/T 3920-2008 ≥3 耐湿摩擦色牢度（级）GB/T 3920-2008 ≥2-3 衣服扣眼为圆形凤眼，袋口套结。 具体款式需根据医院需求修改定做。 | 白色 | S-5Xl(可量身定制） | 1300 |
| 11 | 护士服（短袖套装） | 白色上衣款，圆领，左胸小兜，中间开扣，直筒短袖，护士裤裤子腰部两侧松紧腰；暗门襟拉链,两侧斜插袋，袋布包边。需根据医院要求定制医院logo，具体款式需根据医院需求修改定做。 | 84%聚酯纤维，15%棉，1%静电丝，克重220g/m2，面料要求：抗菌、抗静电、防透、吸湿排汗、悬垂感强。中间开扣，短袖直筒。具体款式需根据医院需求修改定做。 | 白色 | S-5Xl(可量身定制） | 1600 |