呼末二氧化碳监测模块参数(2套)

1.主流呼气末CO2 浓度监测：外置插件式模块，传感器采用固态设计，自动校零，无需耗材。

2.主流 CO2 测量用于插管的成年，儿童以及新生儿病人。

3.测量范围：0-150 mmHg (0-20 kPa)

4.测量精度：数值：≤1.0mmHg，波形：≤0.1mmHg

5.长期漂移：≥120小时可保持准确度规格

6.含CO2传感器