**厕所滴注系统采购项目概况及技术参数**

1. 采购内容

1.采购322个卫生间点位12个月的自动除臭液（最大流量）；

2.采购322个点位滴注系统的配套装置，包括设备、引流管、线槽、卡槽、电池等；

3.采购322个点位所在区域的加液、消杀及相关辅助服务；

二、采购金额

40万元

三、采购期限

12个月（安装调试完成后次日起算）

四、采购要求及标准

（一）产品相关配套设备外观要求：

1.配套装置大小面积≤0.01㎡，体积≤0.003m³；配套设备可壁挂安装；

2.除臭液有抑菌、净化、分解异味的实效，且对人、环境无害；须提供省级、省级以上权威检测单位或其认可的具有相关资质的检测单位提供的产品检测报告和相关技术资料及资质证明。

（二）设备安装、调试

1.外观无明显打眼痕迹、无胶痕、胶带，安装后呈现的整个设备占地小且美观；

2.线槽固定结实、紧贴地面，便于后续保洁工作开展；

3.确保引流管末端伸进便池的部分牢固不变形、不移位；

4.安装完成后的设备具有调节液体滴注大小的功能，能根据厕所异味情况及时调节滴液节奏。

（三）液体加注

1.液体加注频率为15天一次，确保储存器中液体始终不间断；

2.液体加注按确定的点位进行加注，确保无遗漏；

3.加液完成后有科室签字确认，公共区域可由后勤保障服务中心代签；

4.加液过程中不影响患者休息、不影响治疗，加液完成后及时关灯关门；

5.所添加液体的浓度必须达到覆盖厕所异味的实效，且不能对患者产生影响。

（四）消杀

1.消杀使用次氯酸消毒液，要求无色无味、对人体无伤害；

2.消杀范围为全屋（厕所）消杀，包括地漏、死角、便池等，消杀后需提示患者“注意防滑”；

3.消杀频次与加液同步。

（五）维保

1.维保巡查频次为一周一次，具体巡查内容包括液体剩余量、设备运行情况、电池使用情况、引流管运行情况、线槽及卡槽固定情况等，发现问题及时修复，无法修复的及时更换新设备；

2.维保巡查需科室签字确认，公共区域可由后勤保障服务中心代签。

五、付款方式

每月根据《厕所滴液系统满意度考核表》进行考核，考核实际得分以90分为合格。低于部分每扣一分，扣款100元。一个季度结束后，根据本季度的考核结果核算后支付费用。

六、其他要求

本项目不允许分包

1. 资质要求

报名企业必须具备关于环境卫生公告设施安装服务、环境保护专用设备销售、消毒剂销售（不含危险化学品）的资质。