# **放射源铱-192参数**

# **（2颗，市场询价：7.3万元/颗，共计14.6万元）**

1、出厂活度：3.7E＋11/10

2、源规格：Φ1.1X6.5mm

3、负责新放射源运输至医院并安装调试能正常使用（带铅罐）

4、负责旧源运输至原厂回收（带铅罐）

5、负责承办新源及旧源所需所有手续