# 深层肌肉刺激仪技术参数

1. 设备电机为高品质电机，保证输出的稳定性；
2. 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张；
3. 采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性；
4. 为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调；
5. 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效；
6. 多种治疗头可供选择，依据临床需求结合治疗部位和强度进行选择；
7. 治疗深度可达20-60mm，表层和深层组织均可治疗；

# OT桌参数

1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心、升降支架、

传动机构、桌面及框架、手柄

2、材质：静电喷塑架、密度板

3、桌面升架范围mm：610～810

4、手柄转动力距mm：≥10mm

5、桌面额定载荷mm：≥50kg

6、桌面尺寸（长×宽）mm：1200×700