**西门子DR球管参数**

设备型号：Ysio

1.阳极热容量≥783Khu

2.焦点0.6mm/1.0mm，双焦点

3.高速旋转阳极≥8500转/分钟

4.阳极靶角：≤12度

5.大焦点最大功率≥80KW

6.小焦点最大功率≥40KW

7.球管重量：26kg

8.高真空元件（HVE）特殊保修条款：自安装结束之日起算，最长12个月且不超过40,000曝光次数。