**厕所滴注系统采购项目概况及技术参数**

厕所滴注系统是由一个自动装置和特有的混合清洁溶液（除臭液）组成，系统24小时自动持续工作，装置将水基配方的混合溶液匀速持续输送滴落到便池壁内，渗透进入便池排污口和排污管道内，通过生物降解、分解的原理，抑制细菌繁殖，同时混合溶液长期渗透，能够持续降解、松动沉淀在管道壁内的尿酸垢，便池每次冲水即能逐渐减少管道壁内的积垢。

一、产品相关配套设备外观要求：

1.配套装置大小以落地面积≤0.01平方米，体积≤0.003立方米为宜；

2.除臭液确有抑菌、净化、分解异味的效果，并且对环境无害；

二、产品技术要求

1.厕所滴注系统能够持续吸收并精确分配所需液体，保证持续流量，在保证除味的基础上每管可持续使用一个月，若在一个月的周期范围内出现断滴情况，由供应商添加滴液至本周期结束；在整个产品使用期内，装置出现损坏和老旧，由供应商负责免费更换及维护。卫生间自动滴管系统包括主设备及辅助装置、月滴注液体、月消杀、月巡查巡检及维护。

2.须提供省级、省级以上权威检测单位或其认可的具有相关资质的检测单位提供的产品检测报告和相关技术资料及资质证明，可证明所供产品确有抑菌、净化、分解异味的效果。

3.采购内容：卫生间自动除臭液及配套装置、消杀服务。

4.本次采购数量：装置280套；12个月不间断的除臭液供应（最大流量）。

5.合计总金额：297000元。

三、资质要求

关于环境卫生公共设施安装服务、环境保护专用设备销售、消毒剂销售（不含危险化学品）的资质。

四、付款方式

每月根据《厕所滴注系统满意度考核表》进行考核，考核实际得分以90分为合格。低于部分每扣一分，扣款100元。一个季度结束后，根据本季度的考核结果核算后支付当季度费用。

五、其他要求

本项目不允许分包

1. 《厕所滴注系统满意度考核表》附后

**厕所滴注系统满意度考核表**

公司名称： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 基础分 | 评分标准 | 实际得分 | 备注 |
| 主液位 | 25分 | 按照合同约定，每月保证滴注液体的合理值，出现断液情况，根据断液点位数的多少进行扣分处罚。 |  | 每月考核实际得分以90分为合格。低于部分每扣一分，罚款100元。 |
| 月巡检 | 25分 | 按照合同要求，每月对所有点位进行两次巡检，巡查实效以使用科室签字为准。出现巡检不及时或者无巡检情况，进行扣分处罚。 |  |
| 月消杀 | 25分 | 按照合同约定，每月对点位所在整个区域进行两次消杀，消杀实效以使用科室签字为准，出现消杀次数或质量不符合要求的情况，进行扣分处罚。 |  |
| 设备维保 | 25分 | 按照合同要求，合同约定服务商有义务对破损或毁坏的设备进行及时更换，若出现更换不及时或拒不更换的情况，进行扣分处罚。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |
| 负责人签字： 复核人签字： 巡查人签字： |