|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2号配电室、室外箱变630KVA低压电容维修更新改造项目参数** | | | | | |
| **序号** | **材料名称** | **型号及规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | **智能电容器** | **BAGB 450-20(10+10)** | **只** | **20** | 1. **具有输变电压专业承包叁级，承装（修、试）电力设施叁级。发电机、送电线路、变电线路运行维护资质。** 2. **本项目自签订合同之日起20个工作日完成，保质期自签订合同之日起1年。** 3. **在保质期内，免费提供合同内材料非误操作情况下的维修、更换服务。提供7×24小时技术服务，在保质期内，在接到院方通知后4小时内派遣有经验的技术人员到达现场，并在4小时内排除故障。如故障不能在6小时内完成修复工作，则应提供相同性能的材料给用户免费使用。**   **5、严格按照行业标准进行项目服务。**  **6、工作期间，做好防护措施，因操作不当、防护不到位给甲乙双方造成的人身损害或财产损失由乙方负责。**  **7、签订合同后乙方需向甲方提供全额增值税普通发票。甲方在15个工作日预付全额款的50%，完工验收合格后10个工作日内付全额款的30%，保质期结束后评估验收合格后付全额款的20%支付。** |
| **2** | **智能控制器** | **ZT-830GB** | **台** | **2** |
| **3** | **导线** | **BV-25mm²** | **米** | **100** |
| **4** | **热轧钢板** | **1.0-1.5mm** | **公斤** | **104** |
| **5** | **镀锡铜牌** | **TMY-60\*6** | **米** | **10** |
| **6** | **热缩管** | MPG-φ 60 | **米** | **10** |