|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 材料名称 | **地点** | **型号及规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | **新型地沟盖板** | **1#地沟 长36.00×宽0.80（米）** | **500\*800\*50** | **块** | **72** | 1. **具有输变电压专业承包叁级，承装（修、试）电力设施叁级。发电机、送电线路、变电线路运行维护资质** 2. **盖板材质为新型玻璃钢无机绝缘材质** 3. **本项目自签订合同之日起20个工作日完成，保质期自签订合同之日起1年。在保质期内，免费提供合同内材料非人为损坏情况下的维修、更换服务并在72小时内完成。** 4. **严格按照行业标准进行项目服务。**   **5、工作期间，做好防护措施，因操作不当、防护不到位给甲乙双方造成的人身损害或财产损失由乙方负责。**  **6、签订合同后乙方需向甲方提供全额增值税普通发票。甲方在15个工作日预付全额款的50%，完工验收合格后10个工作日内付全额款的30%，保质期结束后评估验收合格后付全额款的20%支付。** |
| **2** | **新型地沟盖板** | **2#地沟 长4.70 ×宽0.80（米）** | **500\*800\*50** | **块** | **10** |
| **3** | **新型地沟盖板** | **3#地沟 长4.60 ×宽0.70（米）** | **500\*700\*50** | **块** | **10** |
| **4** | **新型地沟盖板** | **4#地沟 长2.80 ×宽0.86（米）** | **500\*860\*50** | **块** | **10** |
| **5** | **新型地沟盖板** | **5#地沟 长4.80 ×宽0.90（米）** | **500\*900\*50** | **块** | **10** |
| **6** | **新型地沟盖板** | **6#地沟 长2.80 ×宽0.80（米）** | **500\*800\*50** | **块** | **6** |
| **7** | **铁构件** |  | **L60\*6** | **公斤** | **300** |

**2号配电室电缆地沟升级改造项目参数**